**Ручная обработка древесины**

***Сконструируйте и изготовьте вешалку для галстуков.***



*Рисунок изделия*

**Технические условия и задания**

1. На основе представленного изображения разработайте чертёж вешалки для галстуков:

* материал изготовления – фанера;
* габаритные размеры – высота 200 мм,ширина80мм, толщина5мм.

1. Выполните чертёж в масштабе1:1.
2. Геометрическую форму изделия определите самостоятельно.
3. Разрешается дополнительно включать в форму изделия любые геометрические элементы.
4. Изделие должно оставаться симметричным относительно вертикальной оси симметрии (за исключением верхнего крючка).
5. Дизайн изделия разработайте самостоятельно.
6. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Логин участника V\_ \_.\_\_\_.\_ \_\_** | | | |
| **№п/п** | **Критерии оценки** | **Количествобаллов** | **Количествобаллов, выставленных**  **членамижюри** |
| **1** | Наличие рабочей формы(халат, головной  убор) | **1 балл** |  |
| **2** | Соблюдение правил безопасных приёмов  работы | **1 балл** |  |
| **3** | Культура труда: порядок на рабочем  месте, эргономичность | **1 балл** |  |
| **4** | Разработка чертежа | **8 баллов** |  |
| **5** | Технология изготовления изделия: | **16 баллов:** |  |
| –разметка заготовки в соответствии  С чертежом | **3балла** |  |
| –технологическая последовательность  Изготовления изделия | **3балла** |  |
| –точность изготовления готового изде-  лия в соответствии с чертежом | **7 баллов** |  |
| –качество и чистовая обработка готового  изделия | **3балла** |  |
| **6** | Соблюдение симметричности формы  изделия | **1 балл** |  |
| **7** | Дизайн изделия | **5 баллов** |  |
| **8** | Уборка рабочего места | **1 балл** |  |
| **9** | Время изготовления–90минут | **1 балл** |  |
|  | **Итого** | **35баллов** |  |

**Председатель: Члены жюри:**